**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS**

**RENGLON 1**

**TIPO A: Impresora de uso diario: 135 unidades.**

* Impresora laser
* Tecnología Láser 35PPM.
* Impresión a doble cara automático.
* Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp
* Ciclo de trabajo Hasta 50.000 páginas
* Memoria, estándar/máxima: 128MB256MB.
* Lenguaje de impresión: PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 , impresión de PDF directa (v 1.7)
* Velocidad del procesador 800 MHz.
* Tamaño de soporte de impresión: A4; A5; A6; B5 (JIS)
* Entrada de manejo de papel, opcional: Tercera bandeja para 500 hojas de papel opcional
* Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojas.
* Conectividad, estándar 1 USB directo, 1USB host 1USB Ethernet 10/100/1000T preparado para red estándar gigabit Ethernet incorporado.
* Consumible con un rendimiento mínimo de 6500 pág.

**TIPO B: Impresora multifunción: 57 unidades.**

* Impresora multifunción laser.
* Tecnología Láser 35ppm.
* Velocidad escaneo 20ppm.
* Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp
* Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 50.000 páginas.
* Impresión a doble cara automática estándar.
* Monitor: LCD de 3,5" (8,89 cm) (gráficos en color) con pantalla táctil
* Velocidad del procesador: 800 MHz
* Número de cartuchos de impresión: 1 (negro)
* Lenguajes de impresión: HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 HP, impresión de PDF directa (v 1.7)
* Conectividad, estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 USB directo; 1 RJ -11 (fax); 1 RJ-11 (sólo teléfono)
* Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Windows 7 (de 32 bits y de 64 bits), Windows Vista (de 32 bits y de 64 bits), Windows XP (de 32 bits) (SP2 o superior)
* Memoria, estándar: 256 MB
* Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja 1 multiuso para 50 hojas, bandeja 2 de entrada para 250 hojas, dispositivo para impresión automática a doble cara por adf. Duplex scanner ADF.
* Entrada de manejo de papel, opcional: Tercera bandeja para 500 hojas de papel opcional.
* Consumible con un rendimiento mínimo de 6500 pág.

**Cantidades solicitadas para instalarse en cada oficina o delegación.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SECTOR/DELEGACIÓN** | **IMPRESORA**  | **MULTIFUNCION** |
| ASESORIA LEGAL | 1 | - |
| SECRETARÍA DE DIRECTORIO | 1 | - |
| MESA DE ENTRADA | 1 | - |
| DESPACHO | 2 | 2 |
| CONVENIOS | 1 | 1 |
| NOSOCOMIOS | 1 | 1 |
| FARMACIA | - | 1 |
| SUMINISTROS | 1 | 1 |
| EGRESO/PATRIMONIO | - | 1 |
| MEDICAMENTOS | 2 |  |
| REINTEGROS | 1 | 1 |
| PRESTACIONES MÉDICAS | 2 | 1 |
| INTERNACIONES | 1 | - |
| PERSONAL | 1 | 1 |
| TÉCNICA MÉDICA | - | 1 |
| DERIVACIONES | - | 1 |
| CÍRCULO MEDICO | - | 1 |
| APORTES | - | 1 |
| RENDICIÓN DE DELEGACIONES | - | 1 |
| AGENCIAS DEL INTERIOR | - | 1 |
| P.I.D.I. | - | 1 |
| TESORERIA | 1 | 1 |
| CONTROL DEL GASTO | 1 | 1 |
| ATENCION AL PUBLICO | 5 | - |
| BIOQUIMICOS | 1 |  |
| CONTABLE | 1 | 1 |
| FACTURACION ASISTENCIAL | - | 1 |
| AMBULANCIAS | - | 1 |
| FONDO VOLUNTARIO | - | 1 |
| **STOCK INFORMÁTICA** | 40 | 10 |
| **DIAMANTE** | 3 | 1 |
| **GUALEGUAY** | 4 | 1 |
| **LA PAZ** | 3 | 1 |
| **LIBERTADOR SAN MARTIN** | 2 | 1 |
| **VICTORIA** | 5 | 1 |
| **VILLAGUAY** | 2 | 1 |
| **CONCORDIA** | 5 | 1 |
| **C. DEL URUGUAY** | 5 | 1 |
| **GUALEGUAYCHU** | 5 | 1 |
| **PARANA 2** | 5 | - |
| **PARANA 3** | 2 | 1 |
| **CHAJARI** | 3 | 1 |
| **COLON** | 3 | 1 |
| **FEDERAL** | 4 | 1 |
| **NOGOYA** | 4 | 1 |
| **ROSARIO DEL TALA** | 3 | 1 |
| **CRESPO** | 2 | 1 |
| **FEDERACION** | 2 | 1 |
| **FELICIANO** | 1 | 1 |
| **RAMIREZ** | 1 | 1 |
| **SAN JOSE** | 1 | 1 |
| **SAN SALVADOR** | 1 | 1 |
| **SANTA ELENA** | 2 | 1 |
| **VIALE** | 1 | 1 |
| **VILLA ELISA** | 2 | 1 |
| **TOTALES** | **135** | **57** |
| **(\*) LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN ESTA TABLA SE DETALLAN EN EL INICIO DEL RENGLÓN 1.** |

**RENGLON 2**

**TIPO C: Fotocopiadora: 1 unidad.**

* Multifunción B&N: copiadora, impresora, facsímil, escáner.
* Velocidad de copiado 25ppm
* Reducción / Ampliación del 25 % al 400%
* Tamaño de copia A3 (279 x432 Mm).
* Tamaño de papel: A5-A3
* Alimentador automático reversible de documentos de 100 hojas
* Doble Faz automático incorporado
* Resolución de copiado/Impresión mínima 600ppp
* Alimentación Manual (By Pass) mínima de 100 hojas
* Lenguaje de impresora PCL 6, Postscript 3
* Velocidad de escaneo: 50ipm@300ppp B&N (carta/A4) 25ipm @300ppm Todo color (Carta/A4)
* Copiado múltiple hasta 999 copias
* Fax opcional
* Consumible con un rendimiento mínimo de 9000 pág.

**TIPO D: Impresoras Multifunción: 6 unidades.**

* Impresora Multifunción Laser
* Tecnología Láser Digital
* Velocidad de impresión hasta 45 ppm.
* Ciclo de Trabajo: hasta 100.000 páginas.
* Velocidad de Procesador: 800MHZ.
* Funciones de impresión escaneo color, copiado, envío de fax, digitalización de red, impresión
* Memoria del procesador: Estándar 512 / Máxima 2560MB.
* Doble Faz automático.
* Resolución de copiado: Negro 1200 x 1200dpi.
* Alimentación de papel, no menos de 2 bandejas.
* Alimentación Manual (By Pass) mínima de 100 hojas
* Lenguaje de impresora PCL 6, Postscript 3.
* Entrada de Manejo de papel estándar: 350 hojas
* Salida de manejo de papel opcional: hasta 150 hojas
* Copiado múltiple hasta 999 copias.
* Pantalla táctil color.
* Conectividad: USB 2.0, ETHERNET (10/100/1000)
* Disco Duro, opcional.
* Consumible con un rendimiento mínimo de 2000 pág.

.

**TIPO E: Impresora laser monocromático: 3 unidades.**

* Tecnología Láser Digital
* Velocidad de impresión hasta 50 ppm.
* Ciclo de Trabajo: hasta 100.000 páginas.
* Velocidad de Procesador: Dual Core 800MHZ.
* Memoria del procesador: Estándar 256 / Máxima 1280MB.
* Doble Faz automático.
* Resolución de impresión: Negro 1200 x 1200dpi.
* Pantalla LCD a color.
* Alimentación de papel, no menos de 2 bandejas.
* Capacidad de entrada de papel estándar: requerimiento mínimo 650 hojas
* Capacidad de salida de papel: 250 hojas
* Conectividad: USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("Hi-Speed") (Tipo B) gigabit Ethernet (10/100/1000), puerto frontal USB 2.0 Certificado High-Speed (Tipo A)
* Tamaño de papel soportado: A4, A5, A6, (JIS) B5.
* Consumible con un rendimiento mínimo de 10000 pág.

**TIPO F: Fotocopiadora color: 1 unidad.**

* Velocidad de copiado mínimo 65ppm
* Panel de control: pantalla táctil.
* Velocidad de escaneo: TC mínimo: 70 (simple) imp, 115 (dúplex) imp. B/N mínimo: 82 (simple) imp, 125 (dúplex) imp.
* Memoria: 320GB
* Tamaño de papel: A3-A6
* Lenguaje de la impresora: PCL5, PCL6.
* Capacidad de alimentación: estándar 3800 hojas
* Resolución de copiado: 1200x4800 dpi
* Doble faz automático
* Interface: estándar USB 2.0 Ethernet 10/100/100 base-TX
* Consumible con un rendimiento mínimo de 20.000 pág.
* Debe contar con los opcionales para tipo tríptico y perforado

|  |
| --- |
| **IMPORTANTE*** El equipamiento deberá ser entregado, armado, instalado y configurado en los lugar que designe IOSPER, casa central e interior de la provincia de Entre Ríos
* Poseer los repuestos y accesorios que permitan asegurar la inmediata solución que garantice el óptimo funcionamiento de los equipos
* Es condición ineludible que el adjudicatario entregue en un plazo de 5 (cinco) días hábiles contando a partir de la fecha de emitida la orden de provisión, los equipos debiendo ser nuevos sin uso los del tipo A,B,C,D y E
* Tener disponible el 8 % de equipos tipo A y B, destinados para back up o respaldo, que garanticen la solución inmediata de eventuales fallas
* El requerimiento mínimo de impresión que deberá ofertar el oferente se calculará tomando como parámetro 5.000 copias/impresiones por equipo tipo A, B, D y E. Los equipos tipo C con un parámetro de 30.000 y el tipo F por 20.000 copias
* Es condición ineludible que el oferente al momento de la instalación o entrega, provea 3 consumibles por cada equipo. Los equipos de back up o respaldo no generarán costo adicional.
 |